**Tűzvédelmi födémelzáró TS 18 DN 200**

Tűzvédelmi födémelzáró az ER elszívó szellőztető rendszerekhez.

Végig nyitott keresztmetszettel és sima belső felülettel.

Általános építésrendészeti engedély, engedély száma Z-41.3-556.

Az engedélyezési okmány a www.maico-ventilatoren.com alatt láthato.

Tűzállósági osztály K90-18017.

Karbantartást nem igényel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TS 18 DN 200 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 2,76 kg |
| Súly csomagolással: | 2,82 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Névleges méretnek megfelelő: | 200 mm |
| Szélesség: | 342 mm |
| Magasság: | 202 mm |
| Mélység: | 242 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 345 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 203 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 243 mm |
| Engedély száma: | Z-41.3-556 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513254 |
| Termékszám: | 0151.0325 |

Gyártó: MAICO

TS 18 DN 200 Tűzvédelmi födémelzáró