**FK 100**

Lapos csatornarendszer szabályozott lakásszellőztetéshez.

Csatornaméret: 110 mm x 54 mm.

Gyors és egyszerű beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FK 100 |
| Nyomásveszteség: | 1 Pa |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,765 kg |
| Csatornaméret: | 110 mm x 54 mm |
| Hidraulikus átmérő: | 72 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.000 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 55 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520245 |
| Termékszám: | 0152.0024 |

Gyártó: MAICO

FK 100