**FKU 90**

Lapos csatornarendszer szabályozott lakásszellőztetéshez.

Csatornaméret: 110 mm x 54 mm.

Gyors és egyszerű beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FKU 90 |
| Nyomásveszteség: | 7 Pa |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,092 kg |
| Csatornaméret: | 110 mm x 54 mm |
| Hidraulikus átmérő: | 72 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 160 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 70 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 117 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520313 |
| Termékszám: | 0152.0031 |

Gyártó: MAICO

FKU 90