**30°-os gördülő tömítő gyűrűvel húzott könyök B30-200**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | B30-200 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553373 |
| Termékszám: | 0055.0337 |

Gyártó: MAICO

B30-200 30°-os gördülő tömítő gyűrűvel húzott könyök