**Légszelep, műanyag TK 12**

Légszelepek szellőztetéshez és elszíváshoz.

Hab tömítőgyűrűvel tömítve.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Egyszerű beszerelés szerelőgyűrű és szorítórugók segítségével.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TK 12 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Maximális térfogatáram: | 60 m³/h |
| Anyag: | műanyag, antisztatikus |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,18 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 170 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 70 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 175 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511984 |
| Termékszám: | 0151.0198 |

Gyártó: MAICO

TK 12 Légszelep, műanyag