**Melegvizes légfűtő berendezések WRH 25-4**

Víz-légfűtő szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Rézcsatlakozások.

A házfedél a karbantartási munkák során eltávolítható.

Gumitömítéssel a levegő csőcsatlakozásainál.

Vegye figyelembe a helyszíni szabályozást/szivattyúcsoportot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRH 25-4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 7,57 kg |
| Súly csomagolással: | 8,1 kg |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 2.268 cm² |
| Szélesség: | 385 mm |
| Magasság: | 333 mm |
| Mélység: | 380 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 425 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 355 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 381 mm |
| Légfűtőtípus: | Víz |
| Fűtési teljesítmény: | 8.300 W |
| Tömegáram: | 233 kg/h |
| Belépő hőmérséklet: | 70 °C |
| Visszatérő hőmérséklet: | 50 °C |
| Maximális vízhőmérséklet: | 100 °C |
| Maximális víznyomás: | 6 bar |
| Víznyomás különbség: | 5.300 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821205 |
| Termékszám: | 0082.0120 |

Gyártó: MAICO

WRH 25-4 Melegvizes légfűtő berendezések