**Melegvizes légfűtő berendezések WRH 31-6**

Melegvizes légfűtő berendezés szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Réz csatlakozások.

A házfedél a karbantartási munkálatokhoz levehető.

Gumitömítés a levegő csatlakozásoknál.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRH 31-6 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 9,86 kg |
| Súly csomagolással: | 10,5 kg |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 3.240 cm² |
| Szélesség: | 460 mm |
| Magasság: | 408 mm |
| Mélység: | 380 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 500 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 430 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 385 mm |
| Légfűtőtípus: | Víz |
| Fűtési teljesítmény: | 13.100 W |
| Tömegáram: | 525 kg/h |
| Belépő hőmérséklet: | 70 °C |
| Visszatérő hőmérséklet: | 50 °C |
| Maximális vízhőmérséklet: | 100 °C |
| Maximális víznyomás: | 6 bar |
| Víznyomás különbség: | 6.700 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821212 |
| Termékszám: | 0082.0121 |

Gyártó: MAICO

WRH 31-6 Melegvizes légfűtő berendezések