**Rezgéscsillapító mandzsetta ELM 16 Ex**

Rugalmas mandzsetták az ERM csőventilátorok hang- és rezgéscsillapított beszereléséhez.

2 feszítőpánttal.

ELM...: Műanyagból.

ELM ... Ex: Antisztatikus anyagból robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELM 16 Ex |
| Anyag: | műanyag, antisztatikus |
| Szín: | ezüstszürke |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 30 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 115 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Ex kivitel: | antisztatikus |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922476 |
| Termékszám: | 0092.0247 |

Gyártó: MAICO

ELM 16 Ex Rezgéscsillapító mandzsetta