**Rögzítőláb FUR 35/1**

Rögzítőlábak az ERR ventilátorok falra, mennyezetre vagy konzolokra történő szereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FUR 35/1 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 2,23 kg |
| Súly csomagolással: | 2,24 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 554 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 500 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360902 |
| Termékszám: | 0036.0090 |

Gyártó: MAICO

FUR 35/1 Rögzítőláb