**Szerelőtámaszték UPM 60/100**

Szerelőtámaszték a süllyesztett beszerelésű házak ER-GH és ER-UP.. falakra, mennyezetre vagy aknákba történő beszereléséhez.

Hosszlyukakkal a ventilátorház pontos beigazításához.

Csomagolási egység:

2 L-formájú szöglap

4 szerelőcsavar.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | UPM 60/100 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,46 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Szélesség: | 40 mm |
| Magasság: | 350 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 40 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 350 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Termékszám: | 0018.0010 |

Gyártó: MAICO

UPM 60/100 Szerelőtámaszték