**Szivacsgumi készlet ER-MO**

Mohagumi készlet az ER GH, ER-UP/G és ER-UPD süllyesztett beszerelésű házak hangleválasztásához erős berezgésű, vékony mennyezetek és falak esetén.

Hossza 2 házra elegendő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-MO |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,15 kg |
| Hossz: | 2,2 m |
| Szélesség: | 280 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 280 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 30 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923619 |
| Termékszám: | 0092.0361 |

Gyártó: MAICO

ER-MO Szivacsgumi készlet