**Tartalék légszűrők RF 10/16-5**

Pótszűrő a TFE légszűrőhöz.

RF ...-5: Pótszűrő a TFE...-5-höz.

RF ...-7: Pótszűrő a TFE...-7-hez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RF 10/16-5 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,6 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 60 % (F5) |
| Névleges méret mm-ben: | 100-160 |
| Szélesség: | 288 mm |
| Magasság: | 288 mm |
| Mélység: | 28 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 288 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 288 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 28 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 80 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938750 |
| Termékszám: | 0093.0875 |

Gyártó: MAICO

RF 10/16-5 Tartalék légszűrők