**Távtartó ECA-AH**

Távtartó az ECA 100 csoport kishelyiség ventilátorainak csatlakoztatásához. Az ECA piano vagy az azt követő ECA 100 ipro... modelleknél az ablak beszerelő készletet az építtető által hozzá kell igazítani.

Az ECA-AH felhasználásával a kishelyiség ventilátor lapos csatorna könyökidomokba is beszerelhető anélkül, hogy kiállna.

Ablakokra vagy biztonsági üvegekre nem felszerelhető.

Szállítási csomag: Távtartó 4 távolságtartó elemmel, 2 db 80 mm-es facsavarral.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA-AH |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,294 kg |
| Szélesség: | 151 mm |
| Magasság: | 151 mm |
| Mélység: | 56 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 158 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 158 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 120 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Termékszám: | 0092.0486 |

Gyártó: MAICO

ECA-AH Távtartó