**Irányváltó kapcsoló UWK 1**

Irányváltó kapcsoló szellőztetéshez és elszíváshoz.

Fedőkerettel az STU 1-gyel vagy STU 2,5-tel való kombináláshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | UWK 1 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Imax: | 1 A |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Szín: | alpesi fehér |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 10 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 85 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 58 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Termékszám: | 0157.0817 |

Gyártó: MAICO

UWK 1 Irányváltó kapcsoló