**Fordulatszám szabályzók, elosztótáblák STS 2,5**

Fordulatszám szabályzó a ventilátorok fokozatmentes szabályozásához.

VDE által bevizsgálva.

Egy forgási irányra.

Beszerelési lehetőség 68 mm-es beszerelő idomra vagy 35 mm-es szabványos sínprofilra.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval TRE... megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | STS 2,5 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 2,5 A |
| Minimális terhelés: | 0,1 A |
| Beszerelés típusa: | Elosztótábla / Kapcsolószekrény |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 0,178 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Szélesség: | 52 mm |
| Magasság: | 71 mm |
| Mélység: | 57,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 93 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 58 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572558 |
| Termékszám: | 0157.0255 |

Gyártó: MAICO

STS 2,5 Fordulatszám szabályzók, elosztótáblák