**Radiál tetőventilátor DRD 50/86**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DRD 50/86 |
| Légmennyiség: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 930 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 650 W / 1.450 W |
| Inévl: | 1,4 A / 2,9 A |
| Imax: | 1,4 A / 2,9 A |
| Váltható pólus: | ✔ |
| Pólusok száma magas fordulatszámnál: | 6 |
| Pólusok száma alacsony fordulatszámnál: | 8 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 134 |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Termékszám: | 0087.0157 |

Gyártó: MAICO

DRD 50/86 Radiál tetőventilátor