**Axiális tetőventilátor DZD 25/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 25/2 A-Ex |
| Légmennyiség: | 1.700 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.835 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 200 W |
| Inévl: | 0,36 A |
| Imax: | 0,36 A |
| Súly: | 17,6 |
| IA/IN: | 4,9 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3885 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877615 |
| Termékszám: | 0087.0761 |

Gyártó: MAICO

DZD 25/2 A-Ex Axiális tetőventilátor