**Axiális tetőventilátor DZD 50/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 50/6 A-Ex |
| Légmennyiség: | 4.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 920 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 275 W |
| Inévl: | 0,71 A |
| Imax: | 0,71 A |
| Súly: | 40,4 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3898 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877851 |
| Termékszám: | 0087.0785 |

Gyártó: MAICO

DZD 50/6 A-Ex Axiális tetőventilátor