**Légszelep, műanyag TK 10**

Légszelepek szellőztetéshez és elszíváshoz.

Hab tömítőgyűrűvel tömítve.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Egyszerű beszerelés szerelőgyűrű és szorítórugók segítségével.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TK 10 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Maximális térfogatáram: | 30 m³/h |
| Anyag: | műanyag, antisztatikus |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,13 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 51 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Termékszám: | 0151.0192 |

Gyártó: MAICO

TK 10 Légszelep, műanyag