**Ventilátor egység VE ER-APB 100 G**

Ventilátorbetét: pótalkatrész a falon kívüli ventilátor ER-APB 100 G tűzvédelméhez.

Alapterhelési kapcsolású modell.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VE ER-APB 100 G |
| Modell: | Alapterhelési kapcsolás |
| Légmennyiség: | 35 m³/h / 100 m³/h |
| Fordulatszám: | 900 1/min / 1.850 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 10 W / 28,5 W |
| Imax: | 0,09 A / 0,15 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 1,01 kg |
| Súly csomagolással: | 1,32 kg |
| Szélesség: | 215 mm |
| Magasság: | 110 mm |
| Mélység: | 215 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101086 |
| Termékszám: | E084.0179.0000 |

Gyártó: MAICO

VE ER-APB 100 G Ventilátor egység