**Szobai érzékelő FR 30 P**

Hőmérsékletérzékelő zárt helyiségek levegőhőmérsékletének mérésére.

ETL 16 P-vel, DTL 16 P-vel, DTL 24 P-vel kombinálható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FR 30 P |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,09 kg |
| Szélesség: | 86 mm |
| Magasság: | 86 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 98 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 98 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 37 mm |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 30 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Termékszám: | 0157.0781 |

Gyártó: MAICO

FR 30 P Szobai érzékelő