**Légszelep, fém TFA 16**

Légszelep elszíváshoz.

Tetszetős formájú, lapos modell.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Bajonettzárral szerelőkeretekhez.

Szükséges tartozékok: Szerelőkeretek EBR-D / EBR tömítéssel.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TFA 16 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Maximális térfogatáram: | 160 m³/h |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hez hasonló, csillogó 70 |
| Súly: | 0,36 kg |
| Súly csomagolással: | 0,37 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 190 mm |
| Mélység: | 190 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 75 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 190 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513728 |
| Termékszám: | 0151.0372 |

Gyártó: MAICO

TFA 16 Légszelep, fém