**Fűtésérzékelő előmelegítéshez WS-VH 320/470**

Elektromos PTC fűtésérzékelő előmelegítéshez a központi szellőztető készülékek folyamatos üzemmódjához WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470 nagyon hideg kültéri hőmérséklet esetén.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS-VH 320/470 |
| Feszültségosztály: | 230 V AC |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Súly: | 2,22 kg |
| Súly csomagolással: | 2,54 kg |
| Szélesség: | 169 mm |
| Magasság: | 81 mm |
| Mélység: | 361 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 290 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 415 mm |
| Fűtési teljesítmény: | 1.800 W |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932666 |
| Termékszám: | 0093.1266 |

Gyártó: MAICO

WS-VH 320/470 Fűtésérzékelő előmelegítéshez