**Szerkezetkész készlet PP 60 KA-SR**

Jellemzők

Szerkezetkész készlet külső fali beépítéshez.

Szállítási csomag:

Fali hüvely PVC-ból két vakolatvédő burkolattal és nyolc ékkel a hüvely utólagos beállításához a fali furatban.

Külső burkolat acélból.

Tartozékként szükséges a PP 60 K-SE-hez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 60 KA-SR |
| Légmennyiség: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 2,988 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 286 mm |
| Magasság: | 250 mm |
| Mélység: | 503 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 275 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 615 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952053 |
| Termékszám: | 0095.0205 |

Gyártó: MAICO

PP 60 KA-SR Szerkezetkész készlet