**Külső rács MGR 160 alu**

Esővédő rács be- és elszíváshoz különösen minőségi kivitelben.

Kör alakú szellőzőnyílások befedéséhez.

Ferdeszögű lamellákkal és madárvédő ráccsal.

DN 160-as csonkkal a szellőzőcsövek közvetlen csatlakozásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MGR 160 alu |
| Modell: | kerek |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | Alumíniumöntvény |
| Súly: | 0,39 kg |
| Súly csomagolással: | 0,39 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 120 cm² |
| Szélesség: | 260 mm |
| Magasság: | 240 mm |
| Mélység: | 81 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 263 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 243 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 84 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Termékszám: | 0078.0036 |

Gyártó: MAICO

MGR 160 alu Külső rács