**Időkapcsoló ZA 4**

Automata időóra kézi indítású ventilátorokhoz.

Ventilátorok, lámpák, elektromos készülékek stb. vezérléséhez.

Az automata időóra vagy a folyamatos működés egy állítógyűrűn keresztül állítható be.

Az utánfutási idő fokozatmentesen beállítható.

Pneumatikus rendszerrel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZA 4 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 4 A |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,132 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 55 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 83 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 60 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 83 mm |
| Távvezérlés: |  -  |
| Utánfutási idő: | 1 min - 15 min |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Termékszám: | 0157.0426 |

Gyártó: MAICO

ZA 4 Időkapcsoló