**Fedél Duo AE**

Káva elem burkolat ablak kávába történő beszereléshez.

Az ablak kávába történő beszereléshez szükséges tartozék.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Duo AE |
| Légmennyiség: | 60 m³/h |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,56 kg |
| Súly csomagolással: | 0,69 kg |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 394 mm |
| Mélység: | 77 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 423 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930884 |
| Termékszám: | 0093.0088 |

Gyártó: MAICO

Duo AE Fedél