**45°-os elágazó gördülő tömítő gyűrűvel ABZ 150-125**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ABZ 150-125 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553960 |
| Termékszám: | 0055.0396 |

Gyártó: MAICO

ABZ 150-125 45°-os elágazó gördülő tömítő gyűrűvel