**CO2-érzékelő Trio CO2 E**

A CO2-érzékelővel a szellőztető rendszer a mért CO2-értéktől függően vezérelhető.

Az érzékelő mérési tartománya: 0 – 2000 ppm.

Gyári szabályzó tartomány: 600 – 1300 ppm.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio CO2 E |
| Érzékelő: | külső |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,09 kg |
| Szélesség: | 110 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 120 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 105 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981022 |
| Termékszám: | 0157.1681 |

Gyártó: MAICO

Trio CO2 E CO2-érzékelő