**Spirálisan korcolt cső WFR 160**

Spirálisan korcolt csövek szabályozott lakásszellőztetésnél használt szellőztető rendszerekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WFR 160 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Hossz: | 3 m |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550792 |
| Termékszám: | 0055.0079 |

Gyártó: MAICO

WFR 160 Spirálisan korcolt cső