**Kishelyiség ventilátor ECA 11-1 K**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 11-1 K |
| Modell: | Alapkivitel |
| Légmennyiség: | 95 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.650 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 13 W |
| Imax: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,75 |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0504 |

Gyártó: MAICO

ECA 11-1 K Kishelyiség ventilátor