**Házhosszabbítás GVI 63**

A rövid házzal rendelkező standard kivitelek hosszabb házzal rendelkező változattá alakításához.

Az átépítés közvetlenül a helyszínen lehetséges.

Védi a motort és a járókereket.

Epoxi bevonattal ellátott acéllemezzel védve az időjárás hatásaival szemben.

Speciális kivitel:

Házhosszabbítások 140-es és 160-as méretek kérésre kaphatók.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GVI 63 |
| Anyag: | Acéllemez, epoxi bevonattal |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 10,5 kg |
| Súly csomagolással: | 10,5 kg |
| Szélesség: | 730 mm |
| Magasság: | 730 mm |
| Mélység: | 240 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 730 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 730 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 240 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732006 |
| Termékszám: | 0073.0200 |

Gyártó: MAICO

GVI 63 Házhosszabbítás