**Szívó csővég ADI 125**

Nagyobb hatásfokot tesz lehetővé.

Epoxi bevonattal védve az időjárás hatásaival szemben.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ADI 125 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | acéllemez |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 42,5 kg |
| Súly csomagolással: | 42,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 1.250 mm |
| Szélesség: | 1.525 mm |
| Magasság: | 1.525 mm |
| Mélység: | 300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.525 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.525 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732402 |
| Termékszám: | 0073.0240 |

Gyártó: MAICO

ADI 125 Szívó csővég