**Ajaktömítés LD 125**

Ajaktömítés spirálisan korcolt csövekhez idomrészre szereléshez (mint pl. 90° könyök).

Az idomrésztől függően akár három ajaktömítést kell felszerelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LD 125 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | EPDM-kaucsuk |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752714 |
| Termékszám: | 0175.0271 |

Gyártó: MAICO

LD 125 Ajaktömítés