**Rugalmas összekötő ELI 90 Ex**

Rezgéscsillapítóként működik a csatornarendszer mentén.

Gyors és rugalmas szövet tömítés.

Epoxi bevonattal védve az időjárás hatásaival szemben.

-30 °C és +80 °C közötti üzemi hőmérsékletekhez alkalmas.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELI 90 Ex |
| Anyag: | Acéllemez, epoxi bevonattal |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 23 kg |
| Súly csomagolással: | 23 kg |
| Szélesség: | 1.030 mm |
| Magasság: | 908 mm |
| Mélység: | 203 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.030 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 908 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 203 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735816 |
| Termékszám: | 0073.0581 |

Gyártó: MAICO

ELI 90 Ex Rugalmas összekötő