**AK 16**

Zárózsalu kifúváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AK 16 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Nyomásveszteség: | 10 Pa |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Lamellaszín: | homokszürke - RAL 7006-hoz hasonló |
| Súly: | 0,1 |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799510383 |
| Termékszám: | 0151.0038 |

Gyártó: MAICO

AK 16