**Kolanko kanałowe 90°, długie, pionowe KB90LV/80/100**

Cechy

Kolanko kanałowe długie, pionowe, złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KB90LV/80/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555797 |
| Numer katalogowy: | 0055.0579 |

Producent: MAICO

KB90LV/80/100 Kolanko kanałowe 90°, długie, pionowe