**Złącze, asymetryczne USAN80/200/100**

Cechy

Złączka przejściowa z okrągłego na prostokątny

Prostokątna: złączka.

Okrągła (asymetryczna): wypust.

Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Odpowiednia do połączenia z wsuwanym adapterem MF-WE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | USAN80/200/100 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar: | 0,454 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,454 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Wymiar kanału: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość: | 202 mm |
| wysokość: | 103 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 202 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 103 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556718 |
| Numer katalogowy: | 0055.0671 |

Producent: MAICO

USAN80/200/100 Złącze, asymetryczne