**Kratka zewnętrzna MGE 80/125 V2A**

MGR: Kratka zewnętrzna do zakrywania okrągłych otworów wentylacyjnych.

MGE: Kratka zewnętrzna do zakrywania prostokątnych otworów wentylacyjnych.

Z kratką przeciw owadom i uchwytem sprężynowym.

Dla rur o średnicach od 80 mm do 125 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MGE 80/125 V2A |
| Wykonanie: | prostokątna |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 25 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 26 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780311 |
| Numer katalogowy: | 0078.0031 |

Producent: MAICO

MGE 80/125 V2A Kratka zewnętrzna