**Kształtka przejściowa płaska / okrągła FFS-Ü90/75**

Kształtka przejściowa do przejścia z elastycznego kanału płaskiego FFS-R52 na rury MAICOFlex MF-F75 lub MF-F90.

Zakres dostawy:

1 kształtka przejściowa FFS-Ü90/75

1 kołnierz ustalający FFS-RF

1 adapter zamocowania rury FFS-RA

1 guma uszczelniająca do MF-F90

1 guma uszczelniająca do MF-F75

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-Ü90/75 |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,22 kg |
| Szerokość: | 145 mm |
| wysokość: | 103 mm |
| Głębokość: | 203 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558873 |
| Numer katalogowy: | 0055.0887 |

Producent: MAICO

FFS-Ü90/75 Kształtka przejściowa płaska / okrągła