**Ramka wsuwana dla filtra powietrza WSG-ES 320/470**

Ramka wsuwana do zamocowania wymiennych mat filtracyjnych powietrza WSG-EG 320/470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG-ES 320/470 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Stal, ocynkowana |
| Ciężar: | 0,57 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,58 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 505 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 520 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 173 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 22 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Numer katalogowy: | 0092.0561 |

Producent: MAICO

WSG-ES 320/470 Ramka wsuwana dla filtra powietrza