**Wymienne maty filtracyjne WSG-EG 320/470**

Wymienne maty filtracyjne powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Do włożenia w ramę wsuwaną WSG-ES 320/470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG-EG 320/470 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,25 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,27 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 505 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 18 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 550 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Numer katalogowy: | 0092.0562 |

Producent: MAICO

WSG-EG 320/470 Wymienne maty filtracyjne