**Filtr powietrza, wymienny ECR 12-20 EC M5**

Wymienny filtr powietrza do kompaktowego wentylatora skrzynkowego ECR EC.

Wymiana filtra możliwa bez użycia narzędzi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECR 12-20 EC M5 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,45 kg |
| Szerokość: | 330 mm |
| wysokość: | 45 mm |
| Głębokość: | 275 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 331 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 46 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 276 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991878 |
| Numer katalogowy: | 0093.1523 |

Producent: MAICO

ECR 12-20 EC M5 Filtr powietrza, wymienny