**Zestaw przedłużający PPB 30 VS**

Przedłużenie wewnętrznego kanału płynów.

Niezbędne wyposażenie dodatkowe dla zestawów do montażu końcowego PPB 30 K i PPB 30 O w przypadku grubości ściany przekraczającej 500 mm.

Zestaw przedłużający można zastosować tylko w połączeniu z długą tuleją do montażu w stanie surowym PP 45 RHL.

Zakres dostawy:

Tuleja przedłużająca o długości 500 mm, Ø 90 mm

1 pierścień centrujący

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPB 30 VS |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,68 kg |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Długość: | 500 mm |
| Szerokość: | 151 mm |
| wysokość: | 151 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 505 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991793 |
| Numer katalogowy: | 0093.1522 |

Producent: MAICO

PPB 30 VS Zestaw przedłużający