**Wyrzutnia dachowa PP 45 DH 25-30**

Wyrzutnia dachowa do wylotu dachowego PP 45, montowanego w dachu spadzistym.

Zestaw przepustu dachowego składający się z 1 – 2 kanałów przepustu dachowego, 1 krótkiej lub długiej tulei przepustu dachowego, 1 ramki pokrycia dachu, 1 wyrzutni dachowej. Długość kanału przepustu dachowego i tulei przepustu dachowego – patrz wskazówka montażowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 DH 25-30 |
| Materiał: | Cynk tytanowy |
| Kolor: | Cynk tytanowy |
| Ciężar: | 3,66 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 14,66 kg |
| Nachylenie dachu: | 25 ° - 30 ° |
| Szerokość: | 360 mm |
| wysokość: | 355 mm |
| Głębokość: | 780 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 499 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 800 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | PP 45 DER 25-35 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991830 |
| Numer katalogowy: | 0093.1318 |

Producent: MAICO

PP 45 DH 25-30 Wyrzutnia dachowa