**Osłona zamknięcia filtra WS-FVA 300**

Osłona zamknięcia filtra z blachy powlekanej proszkowo do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 300 Flat.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-FVA 300 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,22 kg |
| Szerokość: | 375 mm |
| wysokość: | 190 mm |
| Głębokość: | 6 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 380 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 300 Flat |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925750 |
| Numer katalogowy: | 0092.0575 |

Producent: MAICO

WS-FVA 300 Osłona zamknięcia filtra