**Filtr powietrza, wymienny WSG 300**

Wymienny filtr powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 300 Flat....

Składa się z wysokiej jakości filtrów falistych, zapewniających dłuższy okres trwałości.

Nie jest konieczna dodatkowa ramka.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 300 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,29 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,31 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 320 mm |
| wysokość: | 245 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 300 Flat |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Numer katalogowy: | 0093.1325 |

Producent: MAICO

WSG 300 Filtr powietrza, wymienny