**Filtr powietrza, wymienny WSF-AKF 300**

Wymienny filtr powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 300 Flat...

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF-AKF 300 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,47 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,49 kg |
| Typ filtra: | Filtr węglowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Szerokość: | 320 mm |
| wysokość: | 245 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 370 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 300 Flat |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992257 |
| Numer katalogowy: | 0093.1328 |

Producent: MAICO

WSF-AKF 300 Filtr powietrza, wymienny