**Kaseta letnia SK 150**

Kaseta letnia do doprowadzania świeżego powietrza zewnętrznego bez udziału wymiennika ciepła, do pracy letniej do urządzenia wentylacyjnego WS 150

Istniejący wymiennik ciepła należy wymienić na kasetę letnią.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SK 150 |
| Materiał: | Aluminium |
| Ciężar: | 6,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 9,4 kg |
| Szerokość: | 455 mm |
| wysokość: | 350 mm |
| Głębokość: | 230 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 480 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 480 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 150 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951513 |
| Numer katalogowy: | 0095.0151 |

Producent: MAICO

SK 150 Kaseta letnia