**Obejma mocująca MF-S90**

Obejmy mocujące do montażu przewodów giętkich MF-F z możliwością zastosowania przede wszystkim w przypadku modernizacji, ale również w nowych budynkach.

Szybki montaż, ponieważ podwieszanie przewodów możliwe jest bez użycia narzędzi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-S90 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,04 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 115 mm |
| wysokość: | 128 mm |
| Głębokość: | 25 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 115 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 128 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| Gwint: | M8 / M10 |
| Rozwartość klucza: | SW 17 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184690 |
| Numer katalogowy: | 0018.0469 |

Producent: MAICO

MF-S90 Obejma mocująca